**MERILO (M)**

1. ZA IZDELAVO TEHNIČNE RISBE MORAMO IZBRATI PRAVILNO MERILO. MERILO JE RAZMERJE MED MERAMI PREDMETA NA TEHNIČNI RISBI IN NJEGOVIMI RESNIČNIMI MERAMI.

POZNAMO: NARAVNO MERILO (1:1)

 POMANJŠANO MERILO (1:2, 1:5)

 POVEČANO MERILO (2:1, 5:1)

DOPOLNI TABELO Z USTREZNIMI MERAMI!

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **M 5:1** | **M 3:1** | **M 1:1** | **M 1:2** | **M 1:5** |
|  |  | **150 mm** |  |  |
|  | **51 dm** |  |  |  |
|  |  |  | **100 cm** |  |
| **40 m** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **7 mm** |

1. PRI RISANJU ZARADI PREGLEDNOSTI IN LAŽJEGA RAZUMEVANJA RISBE UPORABLJAMO RAZLIČNE VRSTE ČRT. DOPOLNI RAZPREDELNICO!

|  |
| --- |
| DEBELA POLNA ČRTA (NARIŠI VSAJ 5 VODORAVNIH ČRT V RAZMIKU 5 mm) |
| TANKA POLNA ČRTA (NARIŠI VSAJ 5 VODORAVNIH ČRT V RAZMIKU 5 mm) |
| ČRTKANA ČRTA (NARIŠI VSAJ 5 VODORAVNIH ČRT V RAZMIKU 5 mm) |